ПРИЛОЖЕНИЕ

В приложение I към Регламент (ЕО) № 715/2007 се добавя следната таблица:

„*Таблица 2a*

**Коефициенти на съответствие на емисиите в реални условия на движение**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Азотни оксиди (NOХ); | Брой на частиците (PN) | Въглероден оксид (СО)([[1]](#footnote-1)) | Общо въглеводороди (THC) | Общо въглеводороди и азотни оксиди (THC + NOx) |
| *CFpollutant-final (2)* | 1,43 | 1,5 | - | - | - |
| *CF pollutant-temp*(3) | 2,1 | 1,5 | - | - | - |

(1) Емисиите на CO трябва да са определени и записани при изпитвания за емисии в реални условия на движение.

 (2) *CFpollutant-final* е коефициентът на съответствие, използван за определяне на съответствието с граничните стойности на емисиите съгласно стандарта Евро 6, като са отчетени проблемите с техническата неопределеност, свързани с използването на преносими системи за измерване на емисиите (PEMS).

 (3) CF *pollutant-temp* е временният коефициент на съответствие, който може да се използва при поискване от производителя вместо *CFpollutant-final* през периода от 5 години и 4 месеца след датите, посочени в член 10, параграфи 4 и 5.“.

1. [↑](#footnote-ref-1)