PIELIKUMS

Regulas (EK) Nr. 715/2007 I pielikumā iekļauj šādu 2.a tabulu:

“*2.a tabula*

**Emisiju reālos braukšanas apstākļos atbilstības koeficienti**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Slāpekļa oksīdi (NOx) | Daļiņu skaits (PN) | Oglekļa monoksīds (CO)([[1]](#footnote-1)) | Ogļūdeņraži kopā (THC) | Ogļūdeņraži un slāpekļa oksīdi kopā (THC + NOx) |
| *CFpollutant-final (2)* | 1,43 | 1,5 | - | - | - |
| *CF pollutant-temp*(3) | 2,1 | 1,5 | - | - | - |

(1) CO emisijas mēra un reģistrē visos *RDE* testos.

 (2) *CFpollutant-final* ir atbilstības koeficients, ko izmanto, lai noteiktu atbilstību “Euro 6” emisiju robežām, ņemot vērā tehnisko nenoteiktību, kas saistīta ar portatīvo emisiju mērīšanas sistēmu (PEMS) izmantošanu.

 (3) CF *pollutant-temp* ir pagaidu atbilstības koeficients, ko pēc ražotāja pieprasījuma drīkst izmantot kā alternatīvu *CFpollutant-final* 5 gadu un 4 mēnešu laikposmā pēc datumiem, kas noteikti 10. panta 4. un 5. punktā.”

1. [↑](#footnote-ref-1)