PŘÍLOHA

V příloze I nařízení (ES) č. 715/2007 se vkládá nová tabulka 2a, která zní:

„*Tabulka 2a*

**Faktory shodnosti pro emise v reálném provozu**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Oxidy dusíku (NOx) | Počet částic (PN) | Oxid uhelnatý (CO)([[1]](#footnote-1)) | Uhlovodíky celkem (THC) | Uhlovodíky a oxidy dusíku dohromady (THC + NOx) |
| *CFpollutant-final (2)* | 1,43 | 1,5 | - | - | - |
| *CF pollutant-temp*(3) | 2,1 | 1,5 | - | - | - |

(1) Emise CO se změří a zaznamenají u všech zkoušek emisí v reálném provozu.

 (2) *CFpollutant-final* je faktor shodnosti, který se používá ke stanovení souladu s mezními hodnotami emisí Euro 6, přičemž se zohlední technické nejistoty spojené s používáním přenosných systémů pro měření emisí (PEMS).

 (3) CF *pollutant-temp* je přechodný faktor shodnosti, jejž lze na žádost výrobce použít jako alternativu k faktoru *CFpollutant-final* během období 5 let a 4 měsíců od dat uvedených v čl. 10 odst. 4 a 5.“

1. [↑](#footnote-ref-1)